


Manual de instrucciones del movimiento automático con fecha y día



**A) AJUSTE DE LA HORA.**

1) Extraiga la corona hasta la segunda posición.

2) Gire la corona para ajustar las manecillas de las horas y los minutos.

Compruebe que AM / PM esté configurado correctamente ya que de lo contrario el salto del calendario y del semanario se ejecutará a las 12 del mediodía.

3) Vuelva a colocar la corona en la posición normal.

**B) AJUSTE DE LA FECHA Y DÍA**

1) Extraiga la corona hasta la primera posición.

2) Gire la corona hacia la izquierda para ajustar el día.

El día está disponible en dos idiomas, español e inglés.

3) Gire la corona hacia la derecha para ajustar la fecha.

MUY IMPORTANTE: No configure la fecha entre las 9:00 P.M. y 4:00 A.M. ya que esto provocará un mal funcionamiento.

3) Vuelva a colocar la corona en la posición normal.

**C) CARGA DEL RELOJ.**

El reloj de cuerda automático además de cargarse a través del movimiento puede ser cargado manualmente. Con la corona en la posición normal gírela repetidamente hacia la izquierda.